|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| DAC | AD9707BCPZRL7 | AD9707BCPZRL7CT-ND |
| PMIC 1.8V | SC189LSKTRT | SC189LSKCT-ND |
| PMIC 1V | SC189ASKTRT | SC189ASKCT-ND |
| PMIC 3.3V | SC189ZSKTRT | SC189ZSKCT-ND |
| FPGA | 10CL010ZU256I8G | 544-3413-ND |
| Flash memory 4Mbit | IS25LQ040B-JNLE-TR |  |
| ADC 14 bit 80 MHz | AD9649BCPZ-80 |  |
| 2.5 V FPGA power | MCP1700T-2502E/TT | MCP1700T-2502E/TTCT-ND |
| RF Trans. 1:4 2pcs | MABAES0061 | 1465-1318-1-ND |
| Clock gen | 5P49V5923B000NLGI | 800-3404-ND |
| 10MHz 2.5ppm | FOX924B-10.000 | 631-1067-1-ND |
| Ferrite bead 0603 10pcs | BLM18AG102SN1D | 490-1015-1-ND |
| RF shield | BMI-S-201-C | 903-1013-ND |
| Op Amp | MCP6001T-I/OT | MCP6001T-I/OTCT-ND |
| Inductor 2.2uH 1A 3pcs | LQM21PN2R2MEHD |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |